**重庆交旅建设工程有限公司歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地项目门窗、栏杆采购竞争性比选补遗通知**

各潜在竞价人：

现将本采购补遗通知如下，如与比选文件不一致，以本补遗通知为准。

1. 原竞争性比选文件“附件一：门窗、栏杆规格型号及数量 ”以本补遗通知附件为准
2. 原竞争性比选文件“附件五：门窗、栏杆供应商报价单 ”以本补遗通知附件为准

比选邀请人：重庆交旅建设工程有限公司

2021年10月26日

**（五）歌乐忠魂·渣滓洞沉浸式研学营地项目门窗、栏杆采购**

**供应商报价单**

**供应商名称：XXXXXXXXXXXXX 单位：元**

| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **不含税单价** | **不含税合价** | **增值税税率（%）** | **含税单价** | **含税合价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌钢百叶 | 铝合金型材。壁厚2MM，型材表面粉咖啡色，间距4.5厘米 | / | 平方 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢栏杆 | 304黑色不锈钢栏杆3厚，栏杆高度1米，扶手φ60\*3不锈钢管，立柱70\*8双不锈钢板，横杆φ30\*2不锈钢管，间距110，共6支。 | / | 米 | 270 |  |  |  |  |  |
| 3 | 固定窗 | 木纹色铝合金隔热型材，65系列，壁厚1.8mm | / | 平方 | 15.88 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平开窗 | 木纹色铝合金隔热型材，65系列，壁厚1.8mm | / | 平方 | 81.78 |  |  |  |  |  |
| 5 | 推拉窗 | 木纹色铝合金隔热型材，65系列，壁厚1.8mm | / | 平方 | 93.31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平开门 | 木纹色铝合金隔热型材，90系列，壁厚2.2mm | / | 平方 | 229.14 |  |  |  |  |  |

 竞价人（盖章）：XXXXXXXXXXXXXXX

 日期：XXXX年XX月XX日

附件四

**柔性砖、劈开砖及青石蘑菇石板规格型号及数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | 规格型号 | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 锌钢百叶 | 铝合金型材。壁厚2MM，型材表面粉咖啡色，间距4.5厘米 | 平方 | 20 |  |
| 2 | 不锈钢栏杆 | 304黑色不锈钢栏杆3厚，栏杆高度1米，扶手φ60\*3不锈钢管，立柱70\*8双不锈钢板，横杆φ30\*2不锈钢管，间距110，共6支。 | 米 | 270 |  |
| 3 | 固定窗 | 木纹色铝合金隔热型材，65系列，壁厚1.8mm | 平方 | 15.88 |  |
| 4 | 平开窗 | 木纹色铝合金隔热型材，65系列，壁厚1.8mm | 平方 | 81.78 |  |
| 5 | 推拉窗 | 木纹色铝合金隔热型材，65系列，壁厚1.8mm | 平方 | 93.31 |  |
| 6 | 平开门 | 木纹色铝合金隔热型材，90系列，壁厚2.2mm | 平方 | 229.14 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |